{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Darstellung OEE GEFF","Bezeichnung OEE  GEFF","Errechnung GEFF  OEE"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Darstellung OEE GEFF","index":0,"n_rows":54,"n_cols":2,"rows_kept":54,"merged":[[1,1,1,50],[48,1,48,50],[49,1,51,31],[52,1,52,28],[53,1,56,43]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Beispieldarstellung OEE / GEFF"]
{"$rows_empty":47}
[null,"Die \"Verfügbare Zeit\" gilt als Basis"]
[]
[]
[]
[null,"Alle geplanten Stillstände wie Großreparaturen, fehlende Aufträge und geplante Pausen, werden vorher abgezogen und fließen nicht in die Betrachtung ein."]

{"sheet":"Bezeichnung OEE  GEFF","index":1,"n_rows":8,"n_cols":1,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[3,0,3,14],[5,0,5,14],[7,0,18,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Was heißt OEE / GEFF"]
["OEE = Overall Equipment Efficiency"]
[]
["(Gesamtwirkungsgrad der Anlage)"]
[]
["GEFF = Gesamt Anlagen Effizienz"]
[]
["Die GEFF / OEE ist ein Meßkriterium zur Messung der Effizienz von Maschinen und Anlagenbetriebsstunden (Wertschöpfung)"]

{"sheet":"Errechnung GEFF  OEE","index":2,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"merged":[[1,1,2,10],[4,1,5,2],[4,3,4,5],[4,9,5,10],[5,3,5,5],[7,1,8,2],[7,3,7,5],[7,9,8,10],[8,3,8,5],[12,1,13,2],[12,3,12,5],[12,9,13,10],[13,3,13,5],[15,1,16,2],[15,3,15,5],[15,9,16,10],[16,3,16,5],[20,1,21,2],[20,3,20,5],[20,9,21,10],[21,3,21,5],[23,1,24,2],[23,3,23,5],[23,9,24,10],[24,3,24,5],[26,9,27,10],[29,1,30,10],[32,1,34,10],[36,1,37,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Wie wird die GEFF / OEE errechnet ?"]
[]
[]
[null,"Verfügbarkeitsfaktor   =",null,"Verfügungszeit  -  z.B. Stillstände",{"$nulls":5},"GEFF  (in %)  ="]
[{"$nulls":3},"Verfügungszeit"]
[]
[null,"=",null,"480 min.  -  60 min.",{"$nulls":5},"Faktor 0,87 x 100"]
[{"$nulls":3},480]
[]
[]
[]
[null,"Leistungsfaktor  =",null,"Leistungszeit  -  z.B. Leerlaufzeit",{"$nulls":5},"X"]
[{"$nulls":3},"Leistungszeit"]
[]
[null,"=",null,"420 min.  -  70 min.",{"$nulls":5},"Faktor 0,83 x 100"]
[{"$nulls":3},"420 min."]
[]
[]
[]
[null,"Qualitätsfaktor  =",null,"Gutstückzeit  -  z.B. Zeit für Nacharbeit",{"$nulls":5},"X"]
[{"$nulls":3},"Gutstückzeit"]
[]
[null,"=",null,"350 min.  -  20 min.",{"$nulls":5},"Faktor 0,94 x 100"]
[{"$nulls":3},"350 min."]
[]
[{"$nulls":9},"= 67 %"]
[]
[]
[null,"Die GEFF / OEE errechnet sich nach oben gezeigter Formel                                                                                       mittels der 3 Faktoren für Verfügbarkeit, Leistung und Qualität"]
[]
[]
[null,"Ohne eine konsequente Erfassung aller Stillstandszeiten ist das nicht möglich.                                                                  Die Erfassung der Stillstände direkt vor Ort, an Maschine oder Anlage,                                                                                   setzt eine umfassende Schulung der Vorgesetzten und Mitarbeiter voraus."]
[]
[]
[]
[null,"Die Qualität und Genauigkeit der Daten ist dementsprechend von dem Wissen                                                                           und Können der Mitarbeiter, die diese Daten erfassen, direkt abhängig."]